**SUW GÓRZEC – woda uzdatniona**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczany parametr | jednostka | Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźników \* | Wynik badań z dnia **30.06.2023 r.**  **Sprawozdanie nr**  **W/0/04/2023/1476/FM/3** |
| PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE | | | | |
| 1. | pH | - | 6,5 - 9,5 | 7,1 |
| 2. | Barwa | mg Pt/l | akceptowalny przez konsumentów | < 5 |
| 3. | Mętność | NTU | akceptowalny przez konsumentów | 0,44 |
| 4. | Przewodność | µS/cm | 2500 | 688 |
| 5. | Zapach | - | akceptowalny przez konsumentów | < 1 |
| 6. | Smak | - | akceptowalny przez konsumentów | < 1 |
| PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE | | | | |
| 1. | Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 3. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C | jtk/1 ml | Bez nieprawidłowych zmian \*\* | 19 |

\* Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźników została określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku (Dz. U 2017 poz. 2294)

\*\* zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jkt/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

- 200 jkt/1 ml w kranie konsumenta